GEGRADA® ALU-Ablaufschacht
Lieferung und Montage eines Aluminium-Ablaufschachts zur Entwässerung an Dachkanten oder Tiefgaragenkanten, inklusive Fallrohranschluss zur Einleitung von Wasser in die Rohrleitung.
•	Abmessungen: 540 x 440 x 235 mm
•	Material: Aluminium + PE
•	Gewicht: 1,92 kg
•	Norm: DIN 7168
Optional erhältliche Zubehörteile:
1.	Aufstockelemente für den Ablaufschacht
o	Höhe 50 mm
o	Höhe 100 mm 
o	Material: Aluminium
o	Materialdicke: 2,0 mm
o	Gewicht: 0,96 kg (50 mm) / 1,48 kg (100 mm)
o	Norm: DIN 7168
2.	Abdeckung gelocht für Ablaufschacht
o	Material: Aluminium
o	Materialdicke: 3,0 mm
o	Abmessungen: 540 x 440 x 3 mm
o	Gewicht: 1,64 kg
o	Norm: DIN 7168
Alle Materialien unterliegen handelsüblichen Toleranzen. Technische Änderungen vorbehalten.

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Stück