GEGRADA® ALU-Einlaufschacht
Lieferung und Montage eines Aluminium-Einlaufschachts zur Ableitung von Wasser aus Fallrohren, mit optionalem Seitenanschluss sowie senkrechtem Auslauf in Drain- und Retentionssysteme. Geeignet für den Anschluss von senkrechten Fallrohren zur Weiterleitung des Ablaufwassers von einer höheren auf eine tieferliegende Dachfläche.
Hauptkomponenten:
GEGRADA® ALU-Punktkontrollschacht, Unterteil
o	Abmessungen: 357 x 357 x 100 mm
o	Material: Aluminium
o	Materialdicke: 2,0 mm
o	Gewicht: 1,21 kg
o	Norm: DIN 7168
Zubehör:
GEGRADA® ALU-Punktkontrollschacht, Laubfanggitter
o	Material: Aluminium

GEGRADA® ALU-Punktkontrollschacht, Schmutzfang mit seitlichen Schlitzen
o	Abmessungen: 340 x 340 x 39,7 mm
o	Material: Aluminium
o	Materialdicke: 2,0 mm
o	Gewicht: 0,87 kg

GEGRADA® ALU-Punktkontrollschacht, Aufstockelement 350x350x170 mm mit seitlicher Aussparung
o	Material: Aluminium
o	Materialdicke: 2,0 mm
o	Gewicht: 1,29 kg

GEGRADA® ALU-Punktkontrollschacht, Adapter für seitlichen Rohranschluss (für Aufstockelement 170 mm)
o	Abmessungen: 245 x 2,0 x 235 mm
o	Material: Aluminium
o	Gewicht: 0,24 kg

GEGRADA® ALU-Punktkontrollschacht, Aufstockelement faltbar 350x350x50 mm
o	Material: Aluminium
o	Materialdicke: 2,0 mm
o	Gewicht: 0,51 kg

GEGRADA® ALU-Punktablauf, Aufstockelement 350x350x100 mm
o	Material: Aluminium
o	Materialdicke: 2,0 mm
o	Gewicht: 0,98 kg

Deckel:
GEGRADA® ALU-Punktkontrollschacht, Deckel klappbar mit Rohranschluss DN 125/110/75
o	Abmessungen: 366 x 367 x 19 mm
o	Material: Aluminium
o	Materialdicke: 2,0 mm
o	Gewicht: 0,94 kg

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Stück