GEGRADA® ALU-Punktablauf Kontrollschacht liefern und verlegen
Kontrollschacht zur Überprüfung und Wartung von Dachabläufen auf begrünten und Kiesdächern sowie begehbaren Terrassen.

Anwendungsgebiet:
Über Dachabläufe auf Grün- und Kiesdächern
Begehbare Terrassen

Produkteigenschaften:
Material: Aluminium, 1,5 mm
Abmessungen: 350 x 350 x 100 mm
Inklusive perforierter Aluminium-Abdeckung

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Stück