GEGRADA® ALU-Punktablauf Aufstockelement liefern und verlegen
Zur Erhöhung des GEGRADA ALU-Punktablaufes auf Grün- und Kiesdächern sowie begehbaren Terrassen.

Anwendungsgebiet:
Über Dachabläufe auf Grün- und Kiesdächern sowie begehbaren Terrassen
Zur Erhöhung des GEGRADA ALU-Punktablaufes

Produkteigenschaften:
Material: Aluminium, 1,5 mm
Abmessungen: 350 x 350 x 100 mm

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Stück