GEGRADA® Kiesleiste Ecke 14/22 liefern und verlegen
Aluminium-Eckelement zur Einfassung und Abgrenzung von extensiven/intensiven Dachbegrünungen.

Anwendungsgebiet:
Einfassung und Abgrenzung extensiver/intensiver Dachbegrünung, bis zu einer Dachneigung von 5° (mit Textilbefestigungselement bis 10°)

Produkteigenschaften:
Material: Aluminium, 5-fach gekantet
Dicke: 1,5 mm
Länge: 1000 mm
Profilhöhe: 14/22 cm, beidseitig verwendbar
Gewicht: 2,3 kg/Einheit
Wasserdurchlässigkeitsfläche: 8500 mm2/m
Individuelle Eckausbildung zwischen 88° und 359°
Inklusive zwei integrierter Verriegelungclips

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Stück