GEGRADA® Kiesleiste ALU 6/9 liefern und verlegen
Aluminium-Kiesleiste zur Einfassung und Abgrenzung von extensiven Dachbegrünungen.

Anwendungsgebiet:
Einfassung und Abgrenzung extensiver Dachbegrünung, bis zu einer Dachneigung von 5° (mit Textilbefestigungselement bis 10°)

Produkteigenschaften:
Material: Aluminium, 5-fach gekantet
Dicke: 0,8 mm
Länge: 2000 mm, teleskopierbar bis ca. 4 Meter
Einbaumaß: 500 x 500 mm
Profilhöhe: 6/9 cm, beidseitig verwendbar
Gewicht: 1,6 kg/Einheit
Wasserdurchlässigkeitsfläche: 7200 mm²/m
Inklusive zwei integrierter Verriegelungclips

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Meter