GEGRADA® Kiesleiste ALU 8/12 liefern und verlegen
Aluminium-Kiesleiste zur Einfassung und Abgrenzung von extensiven Dachbegrünungen.

Anwendungsgebiet:
Einfassung und Abgrenzung extensiver Dachbegrünung, bis zu einer Dachneigung von 5° (mit Textilbefestigungselement bis 10°)

Produkteigenschaften:
Material: Aluminium, 5-fach gekantet
Dicke: 1,0 mm
Länge: 2000 mm, teleskopierbar bis ca. 4 Meter
Profilhöhe: 8/12 cm, beidseitig verwendbar
Gewicht: 2,5 kg/Einheit
Wasserdurchlässigkeitsfläche: 7200 mm2/m
Inklusive zwei integrierter Verriegelungclips

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Meter