GEGRADA® Kiesleiste Ecke 8/12 liefern und verlegen
Aluminium-Eckelement zur Einfassung und Abgrenzung von extensiven Dachbegrünungen.

Anwendungsgebiet:
Einfassung und Abgrenzung extensiver Dachbegrünung, bis zu einer Dachneigung von 5° (mit Textilbefestigungselement bis 10°)

Produkteigenschaften:
Material: Aluminium, 5-fach gekantet
Dicke: 1,0 mm
Länge: 500 mm
Profilhöhe: 8/12 cm, beidseitig verwendbar
Gewicht: 0,6 kg/Einheit
Wasserdurchlässigkeitsfläche: 7300 mm2/m
Individuelle Eckausbildung zwischen 88° und 359°
Inklusive zwei integrierter Verriegelungclips

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Stück