GEGRADA® PP-Punktkontrollschacht
Aus langlebigem und UV-beständigem Recyclingkunststoff, entwickelt zur Kontrolle und Wartung von Abläufen in Dachbegrünungsaufbauten. Der Schacht ist sowohl im Rand- als auch im Eckbereich einsetzbar und eignet sich für Freispiegel- und Druckentwässerung. Durch den modularen Aufbau ab 6 cm Höhe kann die Höhe flexibel in 1-, 5- oder 10-cm-Schritten angepasst werden.

Anwendungsgebiet:
Über Dachabläufen auf Grün- und Kiesdächern
Für Terrassenanwendungen

Produkteigenschaften:
Material: Recycling-Polypropylen (Rec-PP)
Abmessungen: 400 x 400 x 50 mm (L x B x H)
Deckelöffnung: 340 x 340 mm
Bodenöffnung: Durchmesser 310 mm
Belastungsklasse: A15 (für leichte Verkehrslasten bis 1,5 Tonnen)

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Stück