GEGRADA® Retentionsbox REBX – Hauptelement 760×400×85 mm
Hochwertiges Modul zur Regenwasserspeicherung und -rückhaltung, aus robustem Polypropylen, Farbe Schwarz. Abmessungen: 760 × 400 × 85 mm, liefern und verlegen.

•	Retentionsvolumen: 78,3 l pro Element
•	Hohlraumvolumenrate: 92 %
•	Druckbelastbarkeit: 1137 kN/m² bei 11 % Stauchung (EN ISO 25619-2)
•	Gewicht: 1,8 kg/Stk. ± 0,2 kg
•	Inklusive 3 Stück Horizontalverbinder aus Kunststoff pro Box

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Stück