Zulage: GEGRADA® Retentionsbox REBX – Erweiterung auf Höhe 170 mm
Erweiterung durch Stapeln von zwei Hauptelementen (760 × 400 × 85 mm) zu einer Gesamthöhe von 170 mm, liefern und verlegen.

•	Retentionsvolumen: 156,6 l pro Elementfläche
•	Hohlraumvolumenrate: 92 %
•	Druckbelastbarkeit: ca. 1100 kN/m² bei 11 % Stauchung (EN ISO 25619-2)
•	Gewicht: 3,6 kg/Stk. ± 0,4 kg
•	Inklusive 2 Stück Vertikalverbinder aus Kunststoff pro Verbindungseinheit
•	Inklusive weitere 3 Stück Horizontalverbinder aus Kunststoff

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Stück