GEGRADA® RETBOX-65 Retentionsbox
Zur Speicherung großer Regenwassermengen und zur schnellen Verteilung des Wassers im Retentionsraum oberhalb der Dachabdichtung.

Anwendungsgebiet:
Stau-Gründächer
Begehbare und befahrbare Dachaufbauten

Produkteigenschaften:
Material: 100% Polypropylen
Höhe: 65 mm
Länge: 600 mm
Breite: 600 mm
Gewicht: 5,8 kg/m2
Gewicht pro Stückk: 2,1 kg
Systemgewicht: 68 kg/m2
Druckbelastung (EN ISO 25619‐2): 500 kN/m2
Hohlraumvolumen: 95 %
Retentionsvolumen: 62 l/m2
Zubehör: Kunststoffverbinder (4 Stück pro Element)

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Stück