GEGRADA® RP80 Retentionsplatte
Zur Speicherung großer Regenwassermengen und zur schnellen Verteilung des Regenwassers oberhalb der Dachabdichtung.

Anwendungsgebiet:
Geeignet für 0-Grad Dachflächen
Verwendbar unter extensiven und einfach intensiven Dachbegrünungen mit Wasseranstau

Produkteigenschaften:
Material: Recycling-Polystyrol (HIPS)
Abmessungen (Verlegezustand): 2360 x 540 x 80 mm
Abmessungen (aufgeklappt): 2 x (2360 x 540 x 40) mm
Höhe: 80 mm
Gewicht: 3,84 kg/m2
Hohlraumvolumen (unverfüllt): ca. 95 Vol.%
Retentionsvolumen (unverfüllt): ca. 76 l/m2
Druckfestigkeit unverfüllt: 137 kN/m2 nach EN ISO 25619
Druckfestigkeit gefüllt Oben: 160 kN/m2 nach EN ISO 25619
Druckfestigkeit gefüllt Oben + Innen: 195 kN/m2  nach EN ISO 25619
Wasserableitvermögen i=0,01: 0,46 l/(m*s) nach EN ISO 12958 
Wasserableitvermögen i=0,02: 0,63 l/(m*s) nach EN ISO 12958 
Wasserableitvermögen i=0,05: 1,04 l/(m*s) nach EN ISO 12958 

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Quadratmeter