GEGRADA® Sicherheitsgeländersystem Gerade
Auflastgehaltenes Sicherheitsgeländersystem aus Aluminium für Flachdächer dient als kollektive Sicherung gegen Absturz.
Das System wird ohne Durchdringung der Dachabdichtung installiert und ist nach den Normen EN 13374 und EN ISO 14122-3 zertifiziert. Inklusive Handlauf, Knieleiste und Fußleiste, mit geraden Geländerpfosten, zwei 12,5 kg Gegengewichte pro Basiselement, mit Edelstahl Bohrschrauben.
Zubehör: Abschluss Set, Eck Set, Wandanschluss Set, Sicherheitstor Set, Fußleiste Eck Set, Fußleiste Abschluss Set.

Anwendungsgebiet:
Flachdächer bis zu einer Dachneigung von 10° (EN 13374) / 15° (EN ISO 14122-3) mit einem empfohlenem Pfostenabstand von 250cm (EN 13374) / 150cm (EN ISO 14122-3) installiert

Produkteigenschaften:
Material: Aluminium
Systemhöhe: 110cm (EN 13374) / 118cm (EN ISO 14122-3)
Gewicht: 12-14kg/lfm (EN 13374) / 19-21kg/lfm (EN ISO 14122-3)
Fußleiste EN 13374: bei einer Attikahöhe unter 15 cm ist obligatorisch
Fußleiste EN ISO 14122-3: bei einer Attikahöhe unter 10 cm ist obligatorisch
Maximaler Pfostenabstand: 250cm (EN 13374) / 150cm (EN ISO 14122-3)
Maximale Dachneigung: 10° (EN 13374) / 15° (EN ISO 14122-3)
Gegengewicht: 2x12,5 kg/Basiselement 

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Meter