GEGRADA® Sicherheitsgeländersystem Neigung
Auflastgehaltenes Sicherheitsgeländersystem aus Aluminium für Flachdächer dient als kollektive Sicherung gegen Absturz.
Das System wird ohne Durchdringung der Dachabdichtung installiert und ist nach EN ISO 14122-3 zertifiziert. Inklusive Handlauf, Knieleiste und Fußleiste, mit geraden Geländerpfosten, zwei 12,5 kg Gegengewichte pro Basiselement, mit Edelstahl Bohrschrauben.
Zubehör: Abschluss Set, Eck Set, Wandanschluss Set, Sicherheitstor Set, Fußleiste Eck Set, Fußleiste Abschluss Set.

Anwendungsgebiet:
Flachdächer bis zu einer Dachneigung von 15° (EN ISO 14122-3) mit einem empfohlenem Pfostenabstand von 150cm (EN ISO 14122-3) installiert

Produkteigenschaften nach EN ISO 14122-3:
Material: Aluminium
Systemhöhe: 110cm
Gewicht: 19-21kg/lfm
Fußleiste: bei einer Attikahöhe unter 10 cm ist obligatorisch
Maximaler Pfostenabstand: 150cm
Maximale Dachneigung: 15°
Gegengewicht: 2x12,5 kg/Basiselement 

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Meter