GEGRADA® Solaraufständerung auflastgehalten, geneigt 10°/15°/20°
Zur durchdringungsfreien Befestigung von Photovoltaik-Modulen (PV) auf begrünten Dächern oder Kiesdächern. Geeignet für Portrait- und Landscape-Anordnung, sowie Süd- und Ost-West-Ausrichtung der Module.

Anwendungsgebiet:
Für den Bau von auflastgehaltenen Solargründächern mit extensiver Begrünung oder Kiesauflast bis zu einer Dachneigung von 5°.

Produkteigenschaften:
Auflastgehaltene Konstruktion ohne Dachdurchdringung
Wasserspeicherkapazität: 8,0 l/m²
Druckfestigkeit: 144 kN/m²
Wasserableitvermögen:
0,34 l/(m*s) bei hydraulischem Gradient i=0,01
0,55 l/(m*s) bei hydraulischem Gradient i=0,02
0,93 l/(m*s) bei hydraulischem Gradient i=0,05
Modulneigungen: 10°, 15°, 20°
Maximale Dachneigung: 5° (8,75%)

Technische Daten der Unterkonstruktion:
HDPE-Bodenplatte, schlagfest und UV-stabil, mit integriertem Geotextil zur Vergrößerung der Auflastfläche
Aluminiumbügel und Aluminium-Montageschienen
Inklusive Schrauben, Muttern und vormontierten Schienenhalterungen
Optional: Abstandhalte-Drainageplatten für zusätzliche Stabilität
Bemessung:
Die Auflast und der Abstand der Halterungen müssen gemäß der Windlastzone, basierend auf DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1991-1-4, objektspezifisch nachgewiesen werden.

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Stück