GEGRADA® Stichkanal ALU SK
Zur effizienten Wasserableitung von Grünflächen und Oberflächen mit Belag.

Anwendungsgebiet:
Drän- und Substratschichten
Unter Kiesstreifen, Kiesdächern und Terrassenaufbauten
Bei Unterdruck-Entwässerungssystemen

Produkteigenschaften:
Material: Aluminium
Materialdicke: 1,2 mm
Länge: 2000 mm
Öffnungsweite: 60 mm
Baubreite: 124,5 mm
Höhe: 24 mm
Gewicht: 340 g pro Einheit
Wasserdurchlässigkeitsfläche: 7300 mm²/m

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Meter