GEGRADA® Textilbefestigungselement für Kiesleiste ALU 14/22 liefern und verlegen
Zubehör zur Fixierung der Kiesfangleisten mit einer Fixiermatte auf extensiven/intensiven Dachbegrünungen.

Anwendungsgebiet:
Fixierung der Kiesfangleisten auf extensiven/intensiven Dachbegrünungen

Produkteigenschaften:
Material: recyceltes PE/PP
Abmessung: 216 x 136 x 10 mm
Materialbedarf: 2 Stück pro laufendem Meter

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Stück