GEGRADA® SL133-225 stufenlos höhenverstellbares Stelzlager liefern und verlegen
Stelzlager für die Verlegung von Betonplatten, Gitterrosten sowie Holz- oder WPC-Belägen. Beständig gegen UV-Strahlung, Frost und Chemikalien.

Anwendungsgebiet:
Ideal für den Terrassenbau mit allen Arten von Terrassenbelägen

Produkteigenschaften:
Material: Recycling-Polypropylen
Höhe: 133-225 mm
Basisdurchmesser: 195 mm
Kopfdurchmesser: 146 mm
Gewicht: 0,51 kg

Zubehör:
Selbstnivellierende Auflage mit Fugenkreuz 3 mm / 5 mm (Neigungsausgleich 0–7 %)
Auflage für Trägerbalken H = 25 mm
Ausgleichscheiben (1,0 mm / 2,0 mm)
Fugenkreuzaufsätze (3 mm / 5 mm)

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Stück