GEGRADA® FK3 Fugenkreuz liefern und verlegen
Fugenkreuz aus hochwertigem Recyclingmaterial zur losen Verlegung von Keramik- und Betonplatten. Ermöglicht eine erhöhte Wasserableitung durch offene Fugen.

Anwendungsgebiet:
Unterstützend für die Verlegung von Terrassenplatten

Produkteigenschaften:
Material: Recycling-Polystyrol (REC-PS)
Farbe: Schwarz
Abmessungen: 50 x 50 x 18 mm
Materialbedarf (Stück/m²) je nach Plattengröße:
30 x 30 cm: 12–26 Stück/m²
40 x 40 cm: 7–15 Stück/m²
50 x 50 cm: 4–6 Stück/m²

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Stück