GEGRADA® FK5 Fugenkreuz liefern und verlegen
Fugenkreuz aus hochwertigem Recyclingmaterial zur losen Verlegung von Keramik- und Betonplatten. Ermöglicht eine erhöhte Wasserableitung durch offene Fugen.

Anwendungsgebiet:
Unterstützend für die Verlegung von Terrassenplatten

Produkteigenschaften:
Material: Recycling-Polystyrol (REC-PS)
Farbe: Schwarz
Abmessungen: 70 x 70 x 20 mm
Materialbedarf (Stück/m²) je nach Plattengröße:
30×30cm: 12-26 Stück/m2
40x40cm: 7-15 Stück/m2
50x50cm: 4-6 Stück/m2

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Stück