GEGRADA® PP-Punktablauf Aufstockelement liefern und verlegen
Aufstockelement zur Anpassung der Höhe von PP-Punktabläufen über Dachabläufen, geeignet für begrünte Dächer, Kiesdächer und begehbare Terrassen.

Anwendungsgebiet:
Über Dachabläufen auf Grün- und Kiesdächern
Begehbare Terrassen
Zur Erhöhung des GEGRADA® PP-Punktablaufes

Produkteigenschaften:
Material: Recycling-Polypropylen
Abmessungen: 400 x 400 x 50 mm (L x B x H)

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Stück