GEGRADA® Rasenkante RK75 liefern und verlegen
Verzinkte Stahlrasenkante zur ästhetischen und professionellen Trennung von Ober-, Belags- und Kiesflächen im Garten- und Landschaftsbau.

Anwendungsgebiet:
Trennung von verschiedenen Ober-, Belags- und Kiesflächen
Einsatz im Garten- und Landschaftsbaubereich

Produkteigenschaften:
Material: verzinkter Stahl
Dicke: 1,0 mm
Länge: 2000 mm
Höhe: 75 mm
Gewicht: 2,34 kg/Einheit
Verzinkt nach EN 1461:2009

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Meter