GEGRADA® RETBOX-80 Retentionsbox
Zur Speicherung großer Regenwassermengen und zur schnellen Verteilung des Wassers im Retentionsraum oberhalb der Dachabdichtung.

Anwendungsgebiet:
Stau-Gründächer
Begehbare und befahrbare Dachaufbauten

Produkteigenschaften:
Material: 100 % Polypropylen
Höhe: 80 mm
Länge: 600 mm
Breite: 600 mm
Gewicht: 6,7 kg/m²
Gewicht pro Stück: 2,4 kg
Systemgewicht: 83 kg/m²
Druckbelastung (EN ISO 25619-2): 500 kN/m²
Hohlraumvolumen: 95 %
Retentionsvolumen: 76 l/m²
Zubehör: Kunststoffverbinder (4 Stück pro Element)

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Stück