GEGRADA® Textilbefestigungselement für Kiesleiste ALU 6/9 liefern und verlegen
Zubehör zur Fixierung der Kiesfangleisten mit einer Fixiermatte auf extensiven Dachbegrünungen.

Anwendungsgebiet:
Fixierung der Kiesfangleisten auf extensiven Dachbegrünungen

Produkteigenschaften:
Material: recyceltes PE/PP
Abmessung: 86 x 56 x 10 mm
Materialbedarf: 2 Stück pro laufendem Meter

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Stück